动平衡机操作安全规程

1.开机前必须穿好工作服，扣好衣袖，留长发者必须将长发盘至工作帽内，不得系围巾，戴手套操作设备。

2.作业前，应将工具、卡具、工件摆放整齐，清除任何妨碍设备运行和作业活动的杂物，确认测量桥架未固定任何非震动器件。

3.作业前，检查电器柜电源是否正常，开关按键的灵敏度，底座、支撑架、驱动架的紧固度。

4.作业前，检查光电头的感应和距离，光电头属于高精密电子设备，操作不当可能导致光电头损坏，甚至导致动平衡机无法正常工作。

5. 确认主电源连接紧固，气源管无泄漏，将主电源顺时针旋转到【ON】打开，检查气源压力是否满足工作要求0.3-0.6Pa。

需要关机时，将主电源开关旋转到【OFF】即可关机。

6. 使用前和使用后，用气枪清理测量工位的尘屑及油污，保证测量工位的整洁。

7.旋转光电头上调节旋钮时，请小心，避免过度使用，导致光电头损坏。

8.常开/常闭模式开关，用来调节输出值指示灯(橙色)在有信号时点亮或熄灭状态。L：亮，D:灭。通常选择L即有信号指示灯亮。

9.使用中应时刻注意机器各部分运作是否正常有无杂音，若出现异常情况应立即按下急停按钮，等待机器完全停止运行后检查原因。